options.json 配置范例
faceEngine/matrix 部分: 参见仪器平板安装手册

authx-face 块:
假设 项目ip/域名为: xxx.genee.cn
uno访问地址为http://xxx.genee.cn/uno
则配置如下:
"authx-face": {
    "baseUrl": "http://xxx.genee.cn/authx-face/api/v1",
    "gapperUrl": "http://xxx.genee.cn/gapper/gateway"
}

多列举几种情况: 
uno访问地址为https://xxx2.genee.cn/uno
则配置如下:
"authx-face": {
    "baseUrl": "https://xxx2.genee.cn/authx-face/api/v1",
    "gapperUrl": "https://xxx2.genee.cn/gapper/gateway"
}


equipment块:
假设 项目ip/域名 为:xxx.genee.cn
大仪地址为http://xxx.genee.cn/cf/main(大仪首页, 同时此时应该在设备内置浏览器访问http://xxx.genee.cn/cf/main, 验证网络连通性)
则配置如下:
...
    "equipment": {
        "serverUrl": "http://xxx.genee.cn/",
        "limsApiPath": "/cf/main/api",
        "equipmentUrl": "http://xxx.genee.cn/gpui/",
        "maxEqBindNum": 9999
    }
...

多列举几种情况: 
大仪地址为https://xxx2.genee.cn/lims
则配置如下:
...
    "equipment": {
        "serverUrl": "https://xxx2.genee.cn/",
        "limsApiPath": "/lims/api",
        "equipmentUrl": "https://xxx2.genee.cn/gpui/",
        "maxEqBindNum": 9999
    }
...

多列举几种情况: 
大仪地址为http://xxx3.genee.cn/amc/lims
则配置如下:
...
    "equipment": {
        "serverUrl": "http://xxx3.genee.cn/",
        "limsApiPath": "/amc/lims/api",
        "equipmentUrl": "http://xxx3.genee.cn/gpui/",
        "maxEqBindNum": 9999
    }
...

