## 安装

1. 连接设备

```bash
adb connect 192.168.xx.xx
```

2. 安装 uno-container

```bash
adb install -r uno-container-2.0.0-***.apk
```

3. 打开 UNO

```bash
adb shell am force-stop cn.genee.uno && adb shell am start cn.genee.uno
```

4. 推送配置

```bash
adb push config /data/user/0/cn.genee.uno/files/container/
```

5. 重启 UNO

```bash
adb shell am force-stop cn.genee.uno && adb shell am start cn.genee.uno
```

## 版本

1. uno-tablet-equipment

```sh
commit 02108e854b16804d8790cbf10b2028f5d42ddf59 (HEAD -> online, origin/online)
Author: gan.feng@geneegroup.com <gan.feng@geneegroup.com>
Date:   Fri Sep 12 16:27:36 2025 +0800

    feat: 优化平板开机方式高度样式
```

2. uno-container

```sh
commit 409262bb5c168f8c9c2c65e1f381cbe72eeaee4b (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Jia Huang <jia.huang@geneegroup.com>
Date:   Fri Jul 25 13:58:59 2025 +0800

    refactor: 升级成RN 0.80.1 + arcsoft rk356x-5.0
```
## 版本新增功能
1. 新增二维码开机功能。在options.json的authMethods配置项中添加"qrCode"开启。
```
{
	...
	"equipment": {
		...
		"authMethods": ["pin", "face", "qrCode", "card"]
	}
}
```
2. 新增同步大仪配置的人脸信息功能，同步后可通过人脸开机。
    - 平板开启或刷新时会自动同步仪器负责人及预约仪器用户的人脸信息。
    - 有新增预约时，会自动同步新增预约用户的人脸信息。
3. 添加人脸信息同步兜底逻辑，默认每6小时判断一次如果人脸信息超过24小时没有更新，会主动去同步一次人脸信息。
    - 可在options.json的equipment配置项中新增syncIntervalHour设置判断间隔，单位小时。
    - 可在options.json的equipment配置项中新增maxNoUpdateHour设置最大没有更新时间，单位小时。
```
{
	...
	"equipment": {
		...
		"syncIntervalHour": 6,
		"maxNoUpdateHour": 24
	}
}
```


